Acquisizione Immagini

Le immagini da elaborare possono essere acquisite direttamente dallo scanner o caricate da hard disk.

In alternativa le immagini possono essere elaborate sovrapponendo il radiogramma sullo schermo che funzionerà come un negatoscopio.

Nella maggior parte dei casi risulterà ottimale ritagliare un quadrato di 18-20 cm sulla lastra con il proprio scanner ad una risoluzione di 75 dpi e memorizzare le immagini in formato bitmap o JPG. Si consiglia naturalmente di effettuare alcune prove in modo da adattare i risultati all’hardware in uso così da ottimizzare uno standard operativo che non sarà più necessario modificare in seguito.

--> torna all'indice